Ukázka L^ATEXu

Marek Nožka 6. června 2005

Obsah

1 K čemu to je? 2 2 Řezy a velikosti 2 2.1 Různé velikosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2.2 Různé řezy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 Odrážky 2 4 Vzorce 2 5 Ještě obrázek 3 6 Křížové odkazy 3 7 Dokonalý dělicí algoritmus 3

4 VZORCE

1 K čemu to je?

L^ATEX je typografický systém určený pro profesionální sazbu. Můžete v něm prostě a jednoduše sázet opravdu profesionálně vypadající dokumenty.

2 Řezy a velikosti

2.1 Různé velikosti Máte mnoho a mnoho možností jak si pohrát s velikostí písma. 2.2 Různé řezy

I různých všelijakých řezů písma je spousta.

3 Odrážky

číslované:

1. první 2. druhá 3. třetí

a nečíslované:

• první • druhá • třetí

4 Vzorce

V sazbě vzorců nemá L^ATEX konkurenci ani mezi komerčním softwarem.

Můžu zapisovat vzorce a + b = c přímo do textu, nebo a + b = c

5 JEŠTĚ OBRÁZEK

Obrázek 1: Maskot operačního systému GNU Linux na řádek zvlášť.

L^ATEX mi je i sám čísluje:

(a^2 − b^2) = (a − b)(a + b) (1) y = α^2 + 13 √ 20 sin(Ψ + β) (2) Ještě integrál^1: y = 1∫ 0 g(x) dx (3)

5 Ještě obrázek

Obrázky můžeme sázet také a lze je i automaticky číslovat. Obrázek 1 je plovoucí, a proto nemusí být vytištěn tam, kde je umístěn ve zdrojovém kódu.

1Ukázka poznámky pod čarou

7 DOKONALÝ DĚLICÍ ALGORITMUS

6 Křížové odkazy

Příklad: Poznámka na okraji není problém.

Něco málo o řezech najdete v kapitole 2 na stránce 2. Integrál najdete ve vzorci 3 na straně 3.

7 Dokonalý dělicí algoritmus

Popište dva základní druhy řízení elektronických ústředen a vysvětlete rozdíly. Popište způsoby komunikace uvnitř ústředny u obou druhů. Nakreslete náhradní zapojení elektrického vedení a napište vztah pro charakteristickou impedanci. Nakreslete rozložení napětí a proudu podél vedení zakončeného charakteristickou impedancí, zkratem.

Jakou impedanci naměříme na svorkách 100 m dlouhého vedení o charakteristické impedanci Z_{0V} = 50 Ω zakončené rezistorem R = 50 Ω. Jakou frekvenční šířku pásma potřebujeme pro přenesení binárního signálu NZR: 101010. . . , jestliže doba trvání signálového prvku je T = 250 μs. (2b)

Jaké výhody a nevýhody má binární signál Manchester. Nakreslete časový průběh a frekvenční spektrum modulace FSK. Na časových i frekvenčních osách vyznačte důležité body. Vyznačte šířku pásma potřebnou pro čitelný přenos. Vysvětlete pojem mezní úhel^2 a úplný odraz světla.

Zdroj optického záření dodává do 10 km dlouhého optického vlákna výkon 8 W . Jaký výkon naměříme na konci vlákna, jestliže vykazuje útlum 1 dB/km a při vstupu do vlákna a výstupu z vlákna se na optických rozhraních vlivem Fresnelova odrazu odráží vždy 15% energie zpět ke zdroji. Vypočítejte celkový útlum světla mezi světelným zdrojem a přijímačem z otázky č.2.

2další poznámka pod čarou